**Обобщённая информация**

**Министерства социального развития и труда Камчатского края по вопросу производственного травматизма**

**с тяжелыми последствиями на предприятиях горной**

**промышленности Камчатского края**

(по состоянию на 28.10.2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Организация**  **и данные о пострадавшем** | **Дата НС,**  **причина смерти или диагноз травмы** | **Обстоятельства**  **несчастного случая (НС)** | **Основная причина НС**  (доп. сведения, при необходимости) | **Примечание** |
| **ОДИНОЧНЫЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ** | | | | | |
| 1. | АО «Аметистовое»  **Пострадавший:**  Проходчик | 28.02.2020  Смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела | Несчастный случай произошёл на горизонтальном участке штольни № 3 гор.  + 110 м в районе пикета ПК 2+01.  Пострадавший был ударен и придавлен ковшом погрузо-доставочной машины для подземных горных работ Epiroc Scooptram ST – 7, которая при выполнении работ сползла с наледи и уткнулась в стену штольни | **Основная причина:**  неудовлетворительная организация производства работ  **Вид**  контактные удары  (ушибы) при столкновении с  движущимися предметами,  деталями и машинами | **Добыча руд и песков драгоценных металлов** |
| 2. | АО «Камчатское золото»  **Пострадавший:**  Проходчик | 25.09.2020  Травма головы несовместимая с жизнью | Несчастный случай произошел на участке подземных горных работ (в блоке 4С1-Ю2 рудная зона Южная). Отслоение борта висячего бока на слоевом штреке №2 при производстве подготовительных работ по скрепированию горной массы | **Основная причина:**  **несчастный случай находится на расследовании комиссии**  **Вид**  обрушение земляных масс, скал, камней, … | **Добыча руд и песков драгоценных металлов** |
| **ОДИНОЧНЫЕ С ТЯЖЕЛЫМ ИСХОДОМ** | | | | | |
| 3. | АО «Тревожное Зарево»  **Пострадавший:**  Проходчик 5 разряда | 26.01.2020  **Тяжелая травма**  Закрытый перелом н/з бедренной кости справа со смещением. Закрытый перелом 9-10 ребер справа. Ушибленная  рана области подбородка. Повреждение связок левого голеностопного сустава. Ссадины лба, носа. Травматический шок 1 ст. | Несчастный случай произошёл в горизонтальной выработк блока № 68, жилы № 2, горизонта + 50 м, во время бурения проходчиком уступа.  Несчастный случая произошел в результате обрушения на пострадавшего горной массы. | **Основная причина:**  неудовлетворительная организация производства работ  **Вид**  обрушение земляных масс, скал, камней,… | **Добыча руд и песков драгоценных металлов** |
| 4. | ООО «Озерновский горно-металлургический комбинат»  **Пострадавший:**  машинист автогрейдера | 13.07.2020  **Тяжелая травма**  Открытый оскольчатый винтообразный перелом костей правой голени. Травматический шок. | Осуществлял подъем по дороге на карьер Хомут.  В результате выхода из стоя двигателя автогрейдер начал скатываться назад. Пострадавший выпрыгнул из кабины транспорта получив при падении травмы. | **Основная причина:**  эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования  **Вид:**  падение пострадавшего с высоты | **Добыча руд и песков драгоценных металлов** |