**Обобщённая информация**

**Министерства социального развития и труда Камчатского края по вопросу производственного травматизма**

**с тяжелыми последствиями на предприятиях горной**

**промышленности Камчатского края**

(по состоянию на 28.10.2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Организация****и данные о пострадавшем** | **Дата НС,** **причина смерти или диагноз травмы** | **Обстоятельства****несчастного случая (НС)** | **Основная причина НС**(доп. сведения, при необходимости) | **Примечание** |
| **ОДИНОЧНЫЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ** |
| 1. | АО «Аметистовое»**Пострадавший:**Проходчик  | 28.02.2020Смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела | Несчастный случай произошёл на горизонтальном участке штольни № 3 гор. + 110 м в районе пикета ПК 2+01.Пострадавший был ударен и придавлен ковшом погрузо-доставочной машины для подземных горных работ Epiroc Scooptram ST – 7, которая при выполнении работ сползла с наледи и уткнулась в стену штольни | **Основная причина:** неудовлетворительная организация производства работ**Вид**контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами | **Добыча руд и песков драгоценных металлов**  |
| 2. | АО «Камчатское золото»**Пострадавший:**Проходчик  | 25.09.2020Травма головы несовместимая с жизнью  | Несчастный случай произошел на участке подземных горных работ (в блоке 4С1-Ю2 рудная зона Южная). Отслоение борта висячего бока на слоевом штреке №2 при производстве подготовительных работ по скрепированию горной массы | **Основная причина:****несчастный случай находится на расследовании комиссии****Вид**обрушение земляных масс, скал, камней, … | **Добыча руд и песков драгоценных металлов** |
| **ОДИНОЧНЫЕ С ТЯЖЕЛЫМ ИСХОДОМ** |
| 3. | АО «Тревожное Зарево»**Пострадавший:**Проходчик 5 разряда | 26.01.2020**Тяжелая травма**Закрытый перелом н/з бедренной кости справа со смещением. Закрытый перелом 9-10 ребер справа. Ушибленная рана области подбородка. Повреждение связок левого голеностопного сустава. Ссадины лба, носа. Травматический шок 1 ст. | Несчастный случай произошёл в горизонтальной выработк блока № 68, жилы № 2, горизонта + 50 м, во время бурения проходчиком уступа.Несчастный случая произошел в результате обрушения на пострадавшего горной массы. | **Основная причина:** неудовлетворительная организация производства работ**Вид**обрушение земляных масс, скал, камней,…  | **Добыча руд и песков драгоценных металлов**  |
| 4. | ООО «Озерновский горно-металлургический комбинат»**Пострадавший:**машинист автогрейдера | 13.07.2020**Тяжелая травма**Открытый оскольчатый винтообразный перелом костей правой голени. Травматический шок. | Осуществлял подъем по дороге на карьер Хомут.В результате выхода из стоя двигателя автогрейдер начал скатываться назад. Пострадавший выпрыгнул из кабины транспорта получив при падении травмы. | **Основная причина:**эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования**Вид:**падение пострадавшего с высоты | **Добыча руд и песков драгоценных металлов** |